	[image: image3.png]



	ООО «МОРСКОЕ СНАБЖЕНИЕ»
692495 Приморский край, Надеждинский р-н, пос. Девятый Вал,

ул. Ленина 1, корпус 2

	Р/СЧ 40702810550330100698 КОР/СЧ 30101810600000000608 Дальневосточный банк 
ПАО «Сбербанк России» г. Хабаровск  БИК 040813608

ИНН/КПП 2521006333/252101001 ОКОНХ 7110 ОКПО 49851136  Т/Ф (423) 239-05-53

  Email : moresnab@mail.ru. Сайт: moresnab.ru
                                                Презентация 
Мы представляем производственное объединение, состоящее их двух компаний  
ООО «Морское снабжение» и ООО «Тавричанская сетевязальная фабрика», расположенных на одной территории и взаимосвязанных единым производственным процессом. Каждая из компаний имеет свою специализацию и дополняет функционально цепочку циклов, влияющих на конечный результат, а именно: выпуск нити из первичного сырья, изготовление верёвочного материала для производства синтетических канатов, верёвок, шнуров и производства сетей.
Двадцать шесть лет производственных наработок и обеспечения рыбопромыслового, транспортного и танкерного флота РФ позволяют нам гарантировать качество нашей продукции.

В качестве применения при обустройстве объектов критической инфраструктуры антидроновой защитой нами предлагаются сети и канаты соответствующих требуемым характеристикам по разрывным нагрузкам, виду материала и размерам.
Сети, предлагаемые к поставке в качестве средств антидронового ограждения объектов:

Дель ПА (полиамидная/капроновая) верёвочная узловая ТУ 15-08-335-89
Диаметр верёвки – 3,1 мм

Размер ячеи – 60*60 мм

Разрывная нагрузка – 2 534 кгс/м²
Выпускается сетным полотном расчётным размером 4,3 м*51 м
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Канаты, предлагаемые к поставкам в качестве средств для крепежа сетных полотен:

Канаты ПАТ (полиамидные/капроновые) кручёные 3-прядные ГОСТ 30055-93
Диаметрами от 8 до 12 мм

Разрывной нагрузкой от 1,44 кгс  до 3,0 кгс

Выпускается в бухтах по 300-500 метров
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Контактное лицо:
Шамин Виталий Валерьевич

Тел. 8 914 732 73 64 

Email: sales.moresnab@yandex.ru
